# Création d’une étude

Une étude est créée à partir d’un modèle et décrit une ou plusieurs injections à la surface du sol, au sein de la zone insaturée ou directement dans la nappe. Une infiltration transitoire peut être modélisée.

## Base de calcul

Une nouvelle étude est créée en utilisant le menu Thyrsis, en sélectionnant le menu Nouveau puis le nom du modèle créé précédemment (Figure 24).

Figure 112 Création d’une nouvelle étude

Un nom de projet doit être choisi, ainsi qu’un répertoire d’étude, où sera créée la base de calcul et où seront sauvés tous les résultats.

THYRSIS crée un nouveau projet QGIS et le charge (Figure 25).

Figure 113 Canevas QGIS à la création d’une nouvelle étude

Le modèle est chargé dans QGIS et un nouvel onglet est ouvert sur la gauche.

## Paramètres de simulation

L’étude utilise les paramètres par défaut associés au modèle hydrogéologique (cf Paramètres du modèle) mais ces paramètres peuvent être modifiés, soit directement dans la table attributaire parametres, soit en sélectionnant le menu Hypercube Latin (Thyrsis>Créer>Hypercube Latin) qui peut aussi être utilisé pour générer plusieurs ensembles de paramètres,dans le cadre de calculs d’incertitude. Pour chaque paramètre, une valeur de référence, une valeur minimale et maximale ainsi qu’une loi de probabilité doivent être définies.

Pour le tutoriel, nous proposons les valeurs de paramètres de laFigure 26.

Figure 114 Définition des paramètres pour une nouvelle étude

## Injection

Les caractéristiques de l’injection sont définies dans l’Onglet Thyrsis décrit dans le manuel utilisateur.

Pour ce tutoriel, un flux de HTO est défini en une unique zone d’injection.

Le choix de HTO s’effectue via le menu déroulant Elément chimique.

L’injection est définie en cliquant sur le bouton Flux (Figure 27).

Figure 115 Boutons d’injection

et en renseignant le formulaire avec les valeurs suivantes :

- Début : 01/01/2012

- Duration : 0.00021 year (peut aussi être défini en mois ou en jours

- Flux : \(9.8 10^{-9}\) (entrer `9.8e-9`)

- Surface : 59 (ou utiliser le crayon pour dessiner la zone sur la carte)

- Localisation : utiliser le bouton \({\odot}\) et cliquer sur la carte pour définir le centre de l’injection

- Profondeur : 0

- Volume d’eau : 0

Ensuite, cliquer sur le bouton Enregistrer : la zone d’injection a été ajoutée à la couche d’injection.

## Simulation et résultats

Pour lancer la simulation, cliquer sur le bouton . Après le calcul, une couche resultats est ajoutée au canevas.

L’onglet ZNS s’ouvre avec les concentrations simulées représentées dans une colonne 1D (Figure 28).

Figure 116 Onglet ZNS

La barre de contrôle des dates (Figure 29) et celle des résultats (Figure 30) de la barre de menu THYRSIS sont mis à jour :

- la barre de contrôle des dates contient les dates de simulation,

- la barre de contrôle des résultats et le menu déroulant des unités sont mis à jour avec les informations des variables simulées.

Figure 117 Barre de contrôle des dates

Figure 118 Barre de contrôle des résultats

Les résultats sont affichés dans le canevas (Figure 31) et dans une fenêtre 1D (Figure 32) à chaque date de simulation, via le menu déroulant des dates ou en utilisant les flèches de la barre de menu.

Figure 119 Canevas QGIS avec le résultat de la simulation

Figure 120 Graphique 1D

à chaque date de simulation via le menu déroulant des dates ou en utilisant les flèches de la barre de menu.

De plus, un canevas 3D permet de visualiser les résultats en 3D (Figure 33).

Figure 121 Graphique 3D

Note

La scène 3D peut être configurée à partir du menu de paramètres 3D. Pour projeter le fond Open Street Map sur la scène 3D, ajouter la couche au canevas de QGIS et cocher la case Texture.