# Installation

Les simulations 1D et 2D sont réalisées à l’aide d’un code extérieur d’écoulement et transport en milieu poreux.

Différents codes peuvent être connectés à THYRSIS et deux codes sont aujourd’hui implémentés :

- OpenFOAM, via la boîte à outils open source porousMultiphaseFOAM [HSF+15].

- METIS (Modélisation des Écoulements et des Transports avec Interaction en milieu Saturé), développé par l’Ecole des Mines de Paris [Gob89].

Le logiciel de simulation à utiliser est paramétrable dans le menu Préférences de THRYSIS.

- Debian et distributions apparentées
  - Exigences
- Windows
  - Exigences
- CentOS et distributions apparentées
- Préférences des outils de simulation
  - GMSH
  - OpenFoam
  - PMF
- Installer le plugin THYRSIS
  - Version stable (recommandé)
  - Version Beta
  - Dernière version de développement