# Topography 
** Português **
O plugin Topography foi desenvolvido para o cálculo de poligonais planialtimétricas fechadas por taqueometria, aplicável e executável em ambiente acadêmico, utilizando um software de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Foi desenvolvida uma interface gráfica do usuário possibilitando a inserção de dados no formato de arquivo CSV, bem como campos para a apresentação dos resultados obtidos. O plugin dispõe nesta primeira versão da funcionalidade de cálculo de poligonais planialtimétricas fechadas utilizando o método de Bowditch para a compensação do erro linear planimétrico. Os erros angular e altimétrico foram ajustados com base na média, isto é, por parcelas iguais.

O arquivo "tutorial.pdf" descreve o modo de utilização do plugin.

O arquivo "cad_test.csv" mostra o formato de entrada dos dados. Trata-se, neste exemplo, de uma caderneta oriunda de um levantamento taqueométrico de uma poligonal de 3 vértices, utilizando pares de leituras conjugadas.

** Inglês **
The Topograhy plugin was develop for the closed traverses planialtmetric calculation by tacheometry, applicable and executable in the academic environment, using a Geographic Information Systems (GIS) software. A graphical user interface was developed allowing the data insertion by CSV file format, as well as fields for presenting the results obtained. The plugin has in this first version the functionality of closed traverses planialtmetric calculation by the Bowditch method, utilized for the planimetric linear error compensation. The angular and altimetric errors were adjusted based on the mean, that is, by equal parts.

The "tutorial.pdf" file describes how to use the plugin.

The "cad_test.csv" file shows the data entry format. In this example, it is a booklet derived from a tacheometric survey of a 3-vertex polygon, using pairs of conjugated readings.