ReadMe zum Weissflaechenkartierungstool der CISS TDI GmbH

Autor: CISS TDI GmbH
Datum: 07.03.2022


Einleitung

Das Weissflaechenkartierungstool (WFK-Tool) der CISS TDI GmbH dient der automatisierten Ermittlung
von Weiss- und Potentialflaechen in QGIS. Es soll damit ein Beitrag fuer den Ausbau
erneuerbarer Energieanlagen in Deutschland geleistet werden. Primaer wurde das WFK-Tool fuer die
Identifikation von Standorten fuer Windkraftanlagen (WKA) entwickelt. Das Tool ist aber auch
geeignet Weissflaechen fuer andere Vorhaben zu finden, in denen es (gesetztliche, oekologisch oder
oekonomische) Ausschlusskriterien bei der Standortwahl gibt. Zu nennen waeren hier u.a. Zielgebiete
fuer Freiflaechen-PV Anlagen.


Arbeitsweise

Allgemein
Es wird ein Zielgebiet definiert, aus dem nach den Vorgaben der Konfiguration, Ausschlussflaechen
'ausgestanzt' werden. Die uebrig gebliebenen Restflaechen sind die, auf die sich dann die weitere
Aufmeksamkeit konzentrieren kann. Ausserdem koennen diese Restflaechen aufgrund eines Kriteriums
qualifiziert und kategorisiert dargestellt werden.

Zielgebiet
Dabei handelt es sich um ein Polygon, welches als Vektor-Layer in QGIS geladen sein muss.

Ausschlussflaechen
Ausschlussflaechen werden als Modul in der Konfigurationsdatei definiert. Dabei kann es sich um
Vektordaten unterschiedlichster Herkunft und Auspraegung (Punkte, Linien oder Flaechen) handeln.
Diese muessen nicht im QGIS geladen sein. Sie werden zur Laufzeit geoeffnet, ggf. mit einem Puffer
versehen (gesetzliche Abstandsflaeche) und vom Zielgebiet abgezogen.

Konfiguration
Die Konfiguration eines Weissflaechenkartierungslaufs wird in einer xml-Datei abgelegt. Es koennen
beliebig viele Konfigurationen in einer Datei festgehalten werden. Die Datei wird gelesen und die
unterschiedlichen Abschnitte in einem Dropdown-Menue angezeigt, sodass fuer den jeweiligen Durchlauf
die entsprechende Arbeitsanweisung ausgewaehlt werden kann. In der Demo-Konfigurationsdatei
(wfk_demo.cfg - siehe unter Demo) finden sich kommentierte Module, an Hand derer eine eigene
Konfiguration erstellt werden kann.

Step by Step
1. Installation des Tools Weissflaechenkartierung aus dem QGIS-Repo
2. Laden eines Polygon-Layers ins QGIS
3. Dropdown 'Zielgebiet': Auswahl des Zielgebiets
4. Konfigurationsdatei: Auswahl und oeffnen
5. Konfiguration: Auswahl der anzuwendenden Arbeisanweisung


Demo

Mit dem Tool wird eine Demo installiert, die aus einem QGIS-Projekt (WFK_Demo_2_2.qgz), den zu ladenden
Daten (Open Data NW) und einer Beispielkonfiguration (wfk_demo.cfg) besteht. Die Dateien werden im
Demo-Ordner des PlugIns abgelegt und koennen sofort verwendet werden.

Windows-Standard-Pfad zum Demo-Bereich:
C:\Users\ %USERNAME% \AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\weissflaechenkartierung\Demo 

Inhalt
- wfk_demo.cfg
- WFK_Demo_2_2.qgz
- AX_Siedlung_F.cpg
- AX_Siedlung_F.dbf
- AX_Siedlung_F.prj
- AX_Siedlung_F.shp
- AX_Siedlung_F.shx
- Gemeinden_25832.dbf
- Gemeinden_25832.prj
- Gemeinden_25832.shp
- Gemeinden_25832.shx
- HU_NW_25832.dbf
- HU_NW_25832.prj
- HU_NW_25832.shp
- HU_NW_25832.shx
- HU_NW_Umformer_25832.cpg
- HU_NW_Umformer_25832.dbf
- HU_NW_Umformer_25832.prj
- HU_NW_Umformer_25832.shp
- HU_NW_Umformer_25832.shx
- NRW_HambacherForst.cpg
- NRW_HambacherForst.dbf
- NRW_HambacherForst.prj
- NRW_HambacherForst.qpj
- NRW_HambacherForst.shp
- NRW_HambacherForst.shx
