Experimental

Performs multi-orientation Gabor response filtering.

remote_sensing raster filter gabor_filter_bank legacy-port

## Parameters

Name | Description | Required | Default
--- | --- | --- | ---
`input` | Input raster path or typed raster object. | Required | `input.tif`
`sigma` | Gaussian envelope sigma in pixels (default 2.0). | Optional | `2.0`
`frequency` | Sinusoid spatial frequency in cycles/pixel (default 0.2). | Optional | `0.2`
`orientations` | Number of orientations in the filter bank (default 6). | Optional | `6`
`output` | Optional output path. If omitted, output remains in memory. | Optional | —

## Examples

Applies gabor_filter_bank to an input raster.

    wbe.gabor_filter_bank(input='image.tif', output='gabor_filter_bank.tif')

## Project Links

WbW Homepage User Manual Support WbW