Experimental

Calculates multiscale elevation-deviation signatures for input point sites and writes an HTML report.

geomorphometry terrain signature multiscale legacy-port

## Parameters

Name | Description | Required | Default
--- | --- | --- | ---
`input` | Input DEM raster path. | Required | `dem.tif`
`points` | Input vector point or multipoint file path. | Required | `sites.geojson`
`min_scale` | Minimum half-window radius in cells (default 1). | Optional | `1`
`max_scale` | Maximum half-window radius in cells (default 100). | Optional | `100`
`step_size` | Scale increment in cells (default 10). Alias: step. | Optional | `10`
`output` | Optional output path for the HTML signature report. | Optional | —

## Examples

Generate DEV signatures for a set of sample locations.

    wbe.max_elev_dev_signature(input='dem.tif', max_scale=150, min_scale=1, output='max_elev_dev_signature.html', points='sites.geojson', step_size=5)

## Project Links

WbW Homepage User Manual Support WbW