Sélection

La sélection consiste à extraire et uniformiser les données d'entrée. Une sélection s'effectue depuis une couche d'entrée selon un mode et affecte un groupe et une classe au résultat.

Couche d'entrée
Le format (raster ou vecteur) de la couche d'entrée doit être renseigné.
La couche doit être chargée dans le projet QGIS pour être sélectionnée.

Mode de sélection

- Vecteur
  - Par champ : les entités de la couches sélectionnées sont regroupées selon les valeurs du champ sélectionné.
  - Par expression : sélectionne les entités selon l'expression renseignée. Si l'expression est vide, toutes les entités sont sélectionnées.
- Raster
  - Crér classes : génère automatiquement les classes depuis les valeurs de la première bande et le groupe
  - Le mode de ré-échantillonage dépend du type de donnée (plus proche voisin pour une donnée discrète, moyenne pour une donnée continue)

Groupes
Les groupes de fusion réunissent des données de thématiques similaires (occupation du sol, routes, cours d'eau) possédant la même géométrie (ponctuelle, linéaire, surfacique ou raster)

Classes
Les classes de friction sont automatiquement générées par le plugin.