# This file contains metadata for your plugin.

[general]
name=CLC2Manning
qgisMinimumVersion=3.28
version=0.1.1
description=Calcula la rugosidad de Manning de CORINE 2018 y la recorta por un área de interés para flujos de trabajo de modelado hidráulico.
author=Pedro Ivar y Hugo Bohorquez Aliaga Villafuerte
email=bohoraling@gmail.com

about=CLC2Manning es un complemento de QGIS que asigna valores de rugosidad de Manning a los polígonos de CORINE Land Cover 2018. Permite cargar datos de CORINE desde un GeoPackage, seleccionar un Área de Interés haciendo clic en cualquier polígono del mapa, recortar CORINE a esa AOI, asignar valores de Manning según la clasificación CODE_18, calcular áreas de polígonos y, opcionalmente, heredar la simbología original de CORINE. Está diseñado para aplicaciones hidráulicas e hidrológicas, como estudios de inundaciones HEC-RAS. Por el momento sólo disponible para España Peninsular.

homepage=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning
repository=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning
tracker=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning/issues

category=Analysis
tags=corine, manning, hec-ras, roughness, landcover, clip, hydrology, flood, hydraulic, spain

icon=icon.png
experimental=False
deprecated=False
hasProcessingProvider=False
server=False
