# This file contains metadata for your plugin.

[general]
name=CLC2Manning
qgisMinimumVersion=3.28
qgisMaximumVersion=4.99
version=0.1.3
description=Calcula la rugosidad de Manning de CORINE 2018 y la recorta por un área de interés para flujos de trabajo de modelado hidráulico.
author=Pedro Ivar y Hugo Bohorquez Aliaga Villafuerte
email=bohoraling@gmail.com

about=CLC2Manning es un complemento de QGIS que asigna valores de rugosidad de Manning a los polígonos de CORINE Land Cover 2018. Permite cargar datos de CORINE desde un GeoPackage, seleccionar un Área de Interés haciendo clic en cualquier polígono del mapa, recortar CORINE a esa AOI, asignar valores de Manning según la clasificación CODE_18, calcular áreas de polígonos y, opcionalmente, heredar la simbología original de CORINE. Está diseñado para aplicaciones hidráulicas e hidrológicas, como estudios de inundaciones HEC-RAS. Por el momento sólo disponible para España Peninsular.

homepage=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning
repository=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning
tracker=https://github.com/pedroiba94/CLC2Manning/issues

category=Analysis
tags=corine, manning, hec-ras, roughness, landcover, clip, hydrology, flood, hydraulic, spain

icon=icon.png
experimental=False
deprecated=False
hasProcessingProvider=False
server=False

changelog=
    0.1.3 - Qt6/QGIS 4.x compatibility: PyQt5/PyQt6 import fallback, exec_() to exec(), qgisMaximumVersion=4.99. AOI selection replaced with polygon layer combo dropdown. Fast geometry fix using QgsFeatureRequest bbox subset before clip. AOI CRS reprojection to CORINE CRS before clip. Result layer moved to top of layer panel. Dialog reset on Cancel, X and after execution.
    0.1.2 - Previous stable release.
