Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica loops em uma camada vetorial, onde um loop é definido como um vetor que se conecta novamente em si mesmo após algum percurso.

## Parâmetros:

• Input → Camada vetorial da primitiva geométrica do tipo linha a ser verificada. • Build local cache of the input layer → Permite que a camada de entrada seja armazenada localmente.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input → hid_trecho_drenagem_l • Build local cache of the input layer → false

## Exemplo de Flag:

hid_trecho_drenagem_l que se conecta novamente em si após algum percurso.