Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica geometrias do tipo ponto que estão na mesma coordenada.

## Parâmetros:

• Camadas do Tipo ponto → Camadas que serão processadas em busca de pontos duplicados, considerando-se apenas a geometria das feições, como se fossem uma camada única. Atenção: Não é considerado a tupla de atributos das feições, de modo a considerar todas as camadas selecionadas como uma única. Geometrias iguais de camadas diferentes também são identificadas como flag.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas do Tipo ponto → cbge_cemiterio_p

## Exemplo de Flag:

Camada cbge_cemiterio_p duplicada.