Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica possíveis problemas nos ângulos de drenagem em pontos de confluência, sendo capaz de detectar pontos em que o ângulo de drenagem está incorreto.

## Parâmetros:

• Input → Camada vetorial de trecho drenagem a ser processada.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input → hid_trecho_drenagem_l

## Exemplo de Flag:

hid_trecho_drenagem_l com confluência errada (90°).