Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições com a primitiva geométrica tipo linha e polígono que possuem ângulos consecutivos (Z) menores que um valor mínimo especificado pelo usuário.

## Parâmetros:

• Input → Camada de geometria tipo linha ou polígono a ser processada em busca de ângulos Z minimo. • Ângulo mínimo → Um ângulo entre 270 à 360 para ser identificado como mínimo.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input → hid_trecho_drenagem_l • Ângulo mínimo → 300

## Exemplo de Flag:

hid_trecho_drenagem_l formando um ângulo Z.