Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições com primitiva geométrica do tipo polígono com áreas menores que a tolerância.

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Camada a ser processada em busca de polígonos pequenos. • Tolerância de área → Indica a área mínima que um polígono pode ter para que não seja considerado pequeno. Atenção: Essa ferramenta só funciona com sistema de coordenada projetada.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camada de entrada → edf_edif_ensino_a • Tolerância de área → Área em m²

## Exemplo de Flag:

Camada edf_edif_ensino_a menor que a tolerância.