Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica polígonos cuja proporção entre área e perímetro sejam menores que uma determinada proporção, cuja feição é muito alongada.

## Parâmetros:

• Polígonos a serem verificados → Camadas que serão processadas em busca de polígonos considerados alongados. • Ignorar geometrias vazias e inválidas → Indica se o algoritmo deve desconsiderar feições cuja geometria seja inválida ou vazia. • Tolerância para a razão área-perímetro → Valor mínimo (inclusive) tolerável para a razão entre área e perímetro de uma feição de modo que esta feição seja considerada aceitável. Caso a razão seja inferior a este valor, o polígono será apontado como uma flag. Se a camada estiver no sistema de coordenada geográfica , a unidade de medida será em graus decimais. 0.00001 graus decimais ≅ 1 metro. Atenção: Importante considerar o fato de que áreas crescem em razão quadrática, ao passo que o perímetro é uma medida linear, de modo que este efeito é melhor percebido em polígonos maiores. Atenção: A unidade de medida do raio é baseada no sistema de coordenadas da camada vetorial de entrada.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Polígonos a serem verificados → veg_campo_a • Ignorar geometrias vazias e inválidas → false • Tolerância para a razão área-perímetro → 0,010000

## Exemplo de Flag:

Polígono de veg_campo_a alongado.