Help versão 1.0

## Descrição:

#### Este algoritmo identifica pontas soltas em linhas, levando em consideração outros elementos como linhas e polígonos. Uma ponta solta é uma linha cujo início/fim não está ocupado por outro início/fim de uma outra linha da mesma camada ou com um vértice de uma das linhas ou polígonos em um dado raio de busca, ou seja, pontas soltas isoladas (como início de drenagem) não são consideradas pontas soltas, a menos que seja determinado que a entrada corresponde a linhas de delimitadores (nesse caso todo início/fim deve ser ocupado).

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Camada a ser processada em busca de linhas desconectadas. • input is a boundary layer ( every line must be connected to an element of either the input layer or the filters) → Cria os limites da camada de entrada, quando for usado os filtros opcionais e o parâmetro Geographic Boundary. • Raio de busca → Distância mínima de uma feição a outra (de uma camada que deveria ser atraída) para que não seja considerada desconectada (ponta solta). • Camada de filtro do tipo linha → Camadas do tipo linhas a serem adicionadas à regra de checagem de proximidade quando for buscar feições próximas à analisada. • Camada de filtro do tipo polígono → Camadas do tipo polígono a serem adicionadas à regra de checagem de proximidade quando for buscar feições próximas à analisada. • Ignorar pontas soltas em linhas não segmentadas → Indica se o algoritmo deve ignorar extremidades de linha que tocam um segmento de reta sem que haja ponto de interseção. • Geographic Boundary → Será utilizada uma camada do tipo poligono para filtrar e identificar pontas soltas contidas dentro dessa camada. Atenção: Utilização do raio em seu sistema de coordenadas da camada de entrada.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camada de entrada → hid_trecho_drenagem_l • input is a boundary layer → false • Raio de busca → 0,000100 • Camada de filtro do tipo linha → opcional • Camada de filtro do tipo polígono → opcional • Ignorar pontas soltas em linhas não segmentadas → false

## Exemplo de Flag:

Camada hid_trecho_drenagem_l com pontas soltas.