# Danni Economici Diretti

La finestre Danni Economici Diretti consente di stimare il danno economico diretto atteso per le strutture e per il contenuto dei beni a rishio.

1. I dati riguardanti i beni a rischio e la loro vulnerabilità (curve altezza-danno) sono memorizzati nel geodatabase.
2. I dati riguardanti il pericolo sono mappe di altezza massime dovute all’inondazione. Questi dati sono output di modelli idraulici 2D e sono caricarti nel sistema tramite un qualsiasi file del tipo GDAL Raster Formats.
3. Il database può contenere differenti dipi di curve altezza-danno: prima di eseguire il calcolo occorre scegliere il tipo fra quelli disponibili ed è possibile visionare il Grafico.
4. I risultati sono mappe di danno e vulnerabilità per edifici residenziali, commerciali, ed industriali ed una Tabella Riassuntiva dei risultati che può essere mostrata anche in forma grafica (istogramma).

I file dei risultati sono:

> Layer dei danni*(_dmg.tif):
> > | un file tipo GeoTIFF File Format avente come output due bande:
> > band1: | danni economici attesi per le strutture (Euro al metro quadro)
> > band2: | danni economici attesi per il contenuto (Euro al metro quadro)
> Layer della vulnerabilità (*_vuln.tif):
> > | un file tipo GeoTIFF File Format avente come output due bands:
> > band1: | vulnerabilità per le strutture (% of damage)
> > band2: | vulnerabilità per le strutture (% of damage)
> Tabella Riassuntiva (*_dmg.csv):
> | un file tipo csv File Format contenete la tabella dei risultati raggruppato per classi di beni