Skip to content

# Anwendungsdokumentation SAGis XPlanung

SAGis XPlanung ist eine Erweiterung für die GIS-Software QGIS, die eine Erfassung und Visualisierung von Bauleitplänen nach Richtlinien des Standards XPlanung ermöglicht

## Erste Schritte

- Installation

  Leitfaden zur Installation und Einrichtung von SAGis XPlanung

  Installation

- Ersten XPlan erfassen

  Vorgehensweise zum Erstellen eines XPlanung konformen Datensatzes

  Plan erstellen

- Import von XPlanGML-Dokumenten

  Bestehende XPlanung konforme Datensätze importieren

  XPlanGML-Import

## Weitere Funktionen

- Planinhalte hinzufügen

  Erfassen von raumbezogenen Festsetzungen in einem Plan

- Geometrieprüfung

  Validieren der Anforderungen an erfasste Geometrien im Standard XPlanung

- Export von XPlanGML-Dokumenten

  Erstellen von XPlanGML-Dateien aus erfassten XPlan-Datensätzen

- Planinhalte bearbeiten

  Anpassen von Geometrie und Sachdaten bestehender Planinhalte

## Programmversionen

Die Anwendung wird in zwei verschiedenen Versionen zur Verfügung gestellt. Zum Überblick über die Funktionsunterschiede dient die folgende Tabelle:

| Community-Version | Vollversion
--- | --- | ---
Teilvektorielle Erfassung |  |
Speichern externer Referenzen |  |
Import von XPlanGML-Dokumenten |  |
Visualisierung gemäß PlanZV |  |
Export von XPlanGML-Dokumenten | 1 |
Bearbeiten von XPlanung-Attributen | 1 |
Erfassung neuer Planinhalte (vollvektorielle Erfassung) |  |
Benutzerdefinierte Symbolisierung |  |
Tabellen-Import (Excel) |  |

Die Community-Version ist unter einer Open-Source Lizenz im Plugin-Verzeichnis vom QGIS zum Download verfügbar.

1. Nur für Basisobjekte möglich (teilvektorielle Erfassung) ↩↩