Danni Economici Diretti
***********************

La finestra **Danni Economici Diretti** consente di stimare il danno economico diretto atteso per le strutture e per il contenuto dei beni a rishio.

	.. image:: DirectEconomicDamage.jpg

Siccome il plug-in consente di valutare diverse **istanze** sia per la **pericolosità** che per l'**esposizone**, ogni calcolo deve essere riferito ad una combinazione dei due, che chiamiamo **scenario**.
Per esempio lo **scenario** della situazione corrente, detto **"SCENARIO 0"**, è la combinazione della **"istanza 0"** della **pericolosità** con l'**"istanza 0"** dell'esposizone.
La definizione dello **scenario** è completata mediante la scelta, tramite il combobox **"VULNERABILITA'"**, del **tipo di curve di vulnerabilità** da adottare per il calcolo.

Inoltre, siccome per ogni **pericolosità** ci sono differento **tempi di ritorno**, il plug-in ricorsivamente esegue il calcolo per ogni **tempo di ritorno**.
Nella parte bassa dell'interfaccia è possible scegliere ad uno ad uno i singoli **tempi di ritorno** di cui che si vogliono visualizzare in mappa i risultati.

Riassumendo, scelto uno SCENARIO, i dati utilizzati sono i seguenti:
	
#. Dati sui **beni a rischio** e la loro **vulnerabilità** (depth-damage curves) salvati nel geodatabase.
#. Dati concernenti la **pericolosità** sono mappe delle **massime altezze d'acqua** dovute all'inondazione (una per ogni tempo di ritorno).
   Questi dati sono l'output di un modello idraulico 2D e sono caricati nel sistema sotto forma di file del tipo **GDAL Raster Formats**
#. Il database può contenere differenti dipi di curve altezza-danno: prima di eseguire il calcolo occorre scegliere il tipo di **VULNERABILITA'** fra quelle disponibili ed è possibile visionare il **Grafico**.  
#. I risultati sono mappe di **danno** e **vulnerabilità** per edifici residenziali, commerciali, ed industriali ed una **Tabella Riassuntiva** dei risultati che può essere mostrata anche in forma grafica (istogramma).

.. note:: **Layers** dei risultati per ogni tempo di ritorno.

   :Layer dei danni *(*_dmg.tif)*:
       un file tipo *GeoTIFF File Format* avente come output due *bande*
	   
	   :band1: *danni economici* attesi per le strutture (Euro al metro quadro)
	   :band2: *danni economici* attesi per il contenuto (Euro al metro quadro)
	   
   :Layer della vulnerabilità *(*_vuln.tif)*:
       un file tipo *GeoTIFF File Format* avente come output due *bands*:
	   
	   :band1: *vulnerabilità* per le strutture (% di danno)
	   :band2: *vulnerabilità* per le contenuto (% di danno)

   :Tabella Riassuntiva *(*_dmg.csv)*: 
       un file tipo *csv File Format* contenete la tabella dei risultati raggruppato per *classi di beni*
