Project Management
******************

La finestra **Project Management** consente di caricare o creare un nuovo geodatabase per il progetto.
Il geodatabase serve come contenitore dei dati di input.
Sotto è possibile vedere un esempio di finestra con la scelta del geodatabase e la lista dei file di input.

	.. image:: PrjManagement.jpg
	
L'utente può scegliere il nome dello Spatialite **geodatabase (* .sqlite)**.
In caso di un nuovo progetto, occorre prima creare un nuovo geodatabase utilzzando il tasto **"Nuovo file"**
Per un progetto esistente, occorre scegliere il relativo geodatabase con il tasto **"Apri file"**.

Una volta scelto il geodatabase, è possibile caricare i dati.

I dati relativi alla pericolosità sono raggruppati per **istanze**, dove le istanze rappresentano singole situationi:
per esempio l'istanza 0 rappresenta la situatione corrente, l'istanza n.1 può rappresentare una nuova pericolosità ridotta dopo un intervento di mitigatione.

Una volta scelta l'istanza corrente, è possibile caricare i dati della pericolosità per differenti **tempi di ritorno**.
Nel geodatabase sono salvati i **path** di ogni ed i relativi dati della **instanza** e del **tempo di ritorno**.

Per un dato tempo di ritorno la pericolosità consiste in tre file:

1) layer raster delle altezze d'acqua

2) layer raster delle velocità

3) layer vettoriale dei tempi di preavviso

Cliccando il tasto **"Mostra i layer in Mappa"** è possibile visualizzare in QGIS i layer che fanno parte del progetto.

 

