# Guia do Usuário: KMZ Geopapa Import (v0.2)

Este plugin para QGIS permite importar dados de arquivos `.kmz` gerados pelo aplicativo Geopaparazzi, convertendo-os em arquivos CSV para uso no QGIS ou outro software.

## Passos para a importação

1. Abrir o Plugin:

   No QGIS, vá ao menu “Complementos” (Plugins) e selecione “Import kmz files” para abrir a caixa de diálogo de importação.

2. Selecionar Arquivo KMZ:

   Clique no botão “…” ao lado do campo “Arquivo KMZ” e selecione o arquivo `.kmz` que você exportou do Geopaparazzi.

3. Escolher o Formulário:

   O plugin analisará o arquivo KMZ e listará todos os formulários (camadas) que encontrar no menu suspenso “Choose the form to process”. Selecione o formulário que deseja importar.

4. Selecionar Pasta de Saída:

   Clique no botão “…” ao lado de “Pasta de saída” para escolher a pasta onde o arquivo CSV resultante será salvo.

5. (Opcional) Reprojetar Coordenadas:

   Se você deseja converter as coordenadas originais (WGS84) para outro sistema de referência:

   - Marque a caixa “Reprojetar para o SRC do projeto”.

   - Escolha o SRC de destino no menu suspenso.

   - O arquivo CSV de saída incluirá duas novas colunas, `xtrsf` e `ytrsf`, com as coordenadas reprojetadas.

6. Processar:

   Clique no botão “Processar”. O plugin criará um arquivo `.csv` na pasta de saída. O nome do arquivo será baseado no nome do formulário que você selecionou (ex. `meu_formulario.csv`).

## Resultado

Ao finalizar, você encontrará um arquivo CSV na pasta de saída pronto para ser carregado no QGIS como uma camada de texto delimitado ou para ser analisado em outro software.