# Guide de l’utilisateur : KMZ Geopapa Import (v0.2)

Ce plugin pour QGIS permet d’importer des données depuis des fichiers `.kmz` générés par l’application Geopaparazzi, en les convertissant en fichiers CSV pour une utilisation dans QGIS ou un autre logiciel.

## Étapes d’importation

1. Ouvrir le Plugin :

   Dans QGIS, allez dans le menu « Extensions » (Plugins) et sélectionnez « Import kmz files » pour ouvrir la boîte de dialogue d’importation.

2. Sélectionner le fichier KMZ :

   Cliquez sur le bouton « … » à côté du champ « Fichier KMZ » et sélectionnez le fichier `.kmz` que vous avez exporté depuis Geopaparazzi.

3. Choisir le formulaire :

   Le plugin analysera le fichier KMZ et listera tous les formulaires (couches) qu’il trouvera dans le menu déroulant « Choisir le formulaire à traiter ». Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez importer.

4. Sélectionner le dossier de sortie :

   Cliquez sur le bouton « … » à côté de « Dossier de sortie » pour choisir le dossier où le fichier CSV résultant sera enregistré.

5. (Facultatif) Reprojeter les coordonnées :

   Si vous souhaitez convertir les coordonnées d’origine (WGS84) vers un autre système de référence :

   - Cochez la case « Reprojeter vers le SCR du projet ».

   - Choisissez le SCR de destination dans le menu déroulant.

   - Le fichier CSV de sortie inclura deux nouvelles colonnes, `xtrsf` et `ytrsf`, avec les coordonnées reprojetées.

6. Traiter :

   Cliquez sur le bouton « Traiter ». Le plugin créera un fichier `.csv` dans le dossier de sortie. Le nom du fichier sera basé sur le nom du formulaire que vous avez sélectionné (par ex. `mon_formulaire.csv`).

## Résultat

Une fois terminé, vous trouverez un fichier CSV dans le dossier de sortie prêt à être chargé dans QGIS en tant que couche de texte délimité ou à être analysé dans un autre logiciel.