### Coordinate espresse in un sistema di coordinate diverso da quello corrente

Se il sistema di coordinate è proiettato:

digitare x,y (SRID). Ad esempio 1491621.64817, 4915622.63154 (EPSG:3003) è un punto con coordinata X=1491621.64817 e Y=4915622.63154 nel sistema proiettato EPSG:3003

Se il sistema di coordinate è geografico:

digitare la latitudine, longitudine (SRID). Ad esempio 44º 24' 48N/ 08º 50' 15E (EPSG:4326) è un punto con latitudine 44 gradi 24 minuti 48 secondi e longitudine 6 gradi 50 primi 15 secondi nel sistema geografico EPSG:4326.

I valori di latitudine e longitudine possono essere impostati nei seguenti formati:

- Gradi decimali (DDD). In questa notazione la precisione decimale è impostata nella coordinata dei gradi, ad esempio, 49.11675953666N
- Gradi, minuti e secondi (DMS). In questa notazione la precisione decimale è impostata nella coordinata dei secondi, ad esempio, 49 7'20.06"N.
- Gradi e minuti con secondi decimali (DMM). In questa notazione la precisione decimale è impostata nella coordinata dei minuti, ad esempio, 49 7.3343333"N. In questo caso, il valore precedente di 20,06 secondi viene diviso per 60 per ottenere il valore in minuti decimali per 20,06 secondi.

La sintassi della latitudine e della longitudine è la seguente:

- Valori numerici. Separa semplicemente ogni notazione di coordinata con uno spazio; il valore verrà riconosciuto correttamente. Ad esempio, puoi indicare una notazione DMS come 37 24 23.3, oppure potresti indicare una notazione DMM come 49 7.0055722
  Puoi anche utilizzare il carattere (°) per i gradi, virgolette singole (') per i minuti e virgolette doppie (") per i secondi, come segue: 49°7'20.06"
- Notazione di direzione (Nord/Sud, Est/Ovest)
  Utilizza "N", "S", "E" o "W" per indicare la direzione. La lettera può essere immessa in maiuscolo e minuscolo e può comparire prima o dopo il valore della coordinata. Ad esempio: N 37 24 23.3 è identico a 37 24 23.3 N
  Puoi anche utilizzare il segno meno (-) per indicare una direzione a ovest o a sud. Se utilizzi questo tipo di notazione, non devi specificare un simbolo a lettera. In questo caso, non è neanche necessario aggiungere il segno più (+) per indicare una direzione a nord o a est. Questo è ad esempio un valore valido: 37 25 19.07, -122 05 08.40
- Immissione di coppie di latitudini e longitudini
  Quando immetti le coppie di valori di latitudine e longitudine, la prima coordinata viene interpretata come latitudine a meno che specifichi una lettera di direzione (E o W). Ad esempio, puoi indicare la longitudine come: 122 05 08.40 W 37 25 19.07 N
  Non puoi però utilizzare il segno meno per immettere prima la longitudine:-122 05 08.40 37 25 19.07
  Puoi utilizzare uno spazio, una virgola o una barra per delimitare le coppie di valori: 37.7 N 122.2 W oppure 37.7 N,122.2 W oppure 37.7 N/122.2 W