# Plug-in QdrawEVT:

Deze plug-in is afgeleid van de tool qdraw (deze plug-in wordt niet langer onderhouden) en integreert met grote verbeteringen de qgeric-selectiefuncties (deze plug-in wordt niet langer onderhouden).

## Gebruik bij een standaardproject:

De pictogrammen worden blauw wanneer ze voor het eerst worden gebruikt, en blijven blauw gedurende de duur van de sessie van QGIS.

De getekende objecten worden gemaakt in de groep “Tekeningen”.

Alle teken- en selectietools kunnen worden gebruikt, de uiteindelijke selectie is optioneel en gekoppeld aan de keuze van de gebruiker.

Een selectie is alleen mogelijk per groep lagen. Als het huidige project geen groepen bevat en er is om een ​​selectie gevraagd, wordt de gebruiker gevraagd een naam voor de groep te kiezen. Deze wordt aangemaakt in het lagenvenster en de gebruiker wordt gevraagd de lagen te kiezen die hij daar wil plaatsen door de lijst aan te vinken die hem wordt gepresenteerd.

## Gebruik bij crisisbeheersing:

Transformatie van een standaardproject naar een Crisismanagementproject:

Met de knop Instellingen op de QdrawEVT-werkbalk geeft u het instellingenvenster weer en klikt u op “Groeps- en gebeurtenislagen maken”.

Er wordt automatisch een groep “Gebeurtenissen” toegevoegd aan het huidige geopende project, evenals drie specifieke lagen: punt, lijn en polygoon.

Het is de aanwezigheid van deze groep die bepaalt of de kleur van de gereedschapspictogrammen tijdens gebruik rood blijft.

De gebeurtenissen worden vastgelegd op basis van hun geometrie in de gebeurtenislagen in de groep, en deze worden automatisch alleen-lezen gemaakt.

Als een item eenmaal is aangemaakt, kan het niet meer worden gewist. Om het probleem van een mogelijke aanmaakfout aan te pakken, zijn de lagen uitgerust met een geïntegreerde thematische analyse, waarmee u een mogelijk foutief geografisch object kunt uitvinken.

De opmaak per QML-stijlbestand van de drie lagen die in de gebeurtenisgroep zijn geplaatst, wordt verzorgd door de plug-in.

Deze functionaliteit transformeert deze drie lagen dus in een echt handboek met acties die met de plug-in worden uitgevoerd, waarbij alles automatisch wordt voorzien van een tijdstempel en identificatie.

De hoofdgroepen die de operatie bepalen, zullen ook worden aangemaakt:

Issues: bedoeld om alle lagen te huisvesten die issues definiëren, die in subgroepen kunnen worden geplaatst.

Gevaren/Risico's: bedoeld om alle lagen te ontvangen die gevaren of risico's definiëren.

RDI: bedoeld om alle RDI-specifieke lagen te ontvangen. Mag worden gedupliceerd met lagen in de groep Problemen.

Administratief: bedoeld om alle lagen te ontvangen die administratieve grenzen definiëren (gemeenten, EPCI, enz.) of referentielagen.

Basiskaart: bedoeld om alle overwegend rasterreferentiële lagen te ontvangen.

Het is dan aan jou om de lagen te verdelen volgens jouw behoeften.

Belangrijke opmerking:alle groepen en lagen in de groepen Problemen, RDI en Gevaren/Risico's moeten standaard zijn aangevinkt. De drie groepen: problemen, RDI en gevaren/risico's moeten zichzelf zijnniet aangevinktstandaard.

Ook hier is een selectie alleen mogelijk per groep lagen.

Waarschuwing: alleen de hoofdgroepen die niet zijn aangevinkt in het lagenvenster worden ter selectie aan de gebruiker gepresenteerd.

Er is geen manipulatie in het lagenvenster nodig, alles wordt geautomatiseerd door het systeem van groepen dat door de plug-in wordt gedefinieerd.

Het resultaat van een selectie wordt gepresenteerd in een specifiek, volledig autonoom venster, door een geïntegreerd werkbalksysteem voor het exporteren van gegevenstabellen of voor het weergeven van uittreksels van de betreffende lagen in het kaartvenster.

Alle laagextracten in het selectievenster komen overeen met de configuraties van de originele lagen: alle opmaak, samenvoegingen, attribuutweergave-instellingen, acties en andere mogelijke macro's zijn volledig opgenomen en functioneel bij exporten in het kaartvenster.

ZEER BELANGRIJK:export van laagextracten gebeurt in geheugenlagen, installatie en activering van de plug-inGeheugenLayerSaveris verplicht voor conservering in het project.

# Crisismanagement-plug-in:

De QdrawEVT-plug-in biedt de mogelijkheid om een ​​extra plug-in te installeren met de naam “Gestion_crise”.

Het installatiecommando is te vinden in het menu “Extensie → QdrawEVT → Crisis Management-plug-in installeren”.

Deze plug-in bevat het volledige project dat in DDT04 wordt gebruikt. De bestandspaden die in dit project worden gebruikt, zijn die van de geobase, die vaak wordt gebruikt in DDT/DDTM.

Het zal nodig zijn om het aan uw structuur aan te passen.

Instellingen voor netwerkstationsletters, server-IP-adressen en gedeelde mappen kunnen worden geconfigureerd in het menu “Extensie → Crisisbeheer → Netwerkshares configureren”.

De configuratie die standaard in de plug-in wordt aangeboden, is dezelfde als die in DDT04.

Deze plug-in maakt het gebruik van een externe schijf als gegevensdrager mogelijk, waardoor deze volledig autonoom is, zelfs als er geen netwerk- en/of internetverbinding is.

Om dit te doen, zal het nodig zijn om op de externe schijf dezelfde boomstructuur te definiëren als die gebruikt voor het configureren van netwerkshares.

De verbinding met een compatibele externe schijf of intern netwerk gebeurt volledig automatisch.

Na een conforme verbinding wordt aan de gebruiker een actiekeuzevenster gepresenteerd waarin hij de uit te voeren handeling kan kiezen: Oefening, Training, Echte crisis.

Belangrijk :vanwege programmeerbeperkingen zijn er twee paden hardgecodeerd in de plug-incode:K:/duurzaamheid/OefeningenEnK:/permanentie/Evenementen. Pas uw netwerk en uw externe schijven aan door deze mappen te definiëren in de map gedefinieerd door de letter K: in de netwerkshare-instellingen.

Oefening keuze:Er wordt een map met tijdstempel aangemaakt in de map “Oefeningen” van het gebruikte medium, het interne netwerk of de externe schijf.

Echte crisiskeuze:Er wordt een map met tijdstempel aangemaakt in de map “Evenementen” van de gebruikte media, het interne netwerk of de externe schijf.

Opleidingskeuze:Er wordt een map met tijdstempel aangemaakt in de map “Training” op het bureaublad van de huidige gebruiker.

Ook hier is geen tussenkomst van de gebruiker nodig, alles is geautomatiseerd.

Er wordt gewerkt aan een meer gedetailleerde gebruikershandleiding, automatische vertaling wordt ontwikkeld, er kunnen onvolkomenheden blijven bestaan, laat het mij alstublieft per e-mail weten.