# Documentazione STEM

## Spectral Angle Mapper

Il modulo esegue la classificazione di immagini utilizzando l’algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM). SAM è un classificatore spettrale che utilizza un angolo n-dimensionale per abbinare i pixel dell’immagine a degli spettri di riferimento. L’algoritmo determina la somiglianza spettrale fra due spettri calcolando l’angolo tra gli spettri e trattandoli come vettori in uno spazio con dimensionalità pari al numero di banda. Questa tecnica , se utilizzata su dati di riflettanza calibrati, è relativamente insensibile ad effetti di illuminazione e albedo.

## Input

Dati di input: immagine raster da classificare.

Seleziona le bande da utilizzare cliccandoci sopra (opzionale): selezionare le bande da utilizzare. Se non si seleziona nulla vengono usate tutte le bande.

## Parametri

File di selezione delle matrici: file contenete le matrici delle firme spettrali.

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file di output.