# Documentazione STEM

## Struttura bosco

Il modulo permette di stimare la tipologia di struttura del bosco (monoplana, biplana o multiplana) a partire da file .las del Canopy Height Model (ottenuto in uscita dal modulo “Estrazione CHM”). L’algoritmo si basa su un metodo di clustering e su una serie di soglie sulla distribuzione di altezza dei punti LIDAR in celle di dimensione prefissata. L’algoritmo fornisce in uscita un file .las modificato in cui l’informazione sulla strutturta è contenuta nel campo “sourceID”.

## Input

File LAS di input: selezionare il file .las di input realtivo al CHM.

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file .las di output.