lidar_radial_basis_function_interpolation
Lidar radial basis function interpolation
Lidar processing
https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbw-user-manual/book/tool_help.html#lidar_radial_basis_function_interpolation
QgsProcessingParameterFile|input_lidar1|Input lidar (Lidar)|QgsProcessingParameterFile.File|None|None|True|Lidar Files (*.las *.laz *.zlidar)
QgsProcessingParameterEnum|interpolation_parameter2|Interpolation parameter (str)|elevation;intensity;class;return_number;number_of_returns;scan angle;rgb;user data|False|0|False
QgsProcessingParameterEnum|returns_included3|Returns included (str)|all;last;first|False|0|False
QgsProcessingParameterNumber|cell_size4|Cell size (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|num_points5|Num points (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|15|False|None|None
QgsProcessingParameterString|excluded_classes6|Excluded classes (List[int])|None|False|True
QgsProcessingParameterNumber|min_elev7|Min elev (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|-inf|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|max_elev8|Max elev (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|inf|False|None|None
QgsProcessingParameterEnum|func_type9|Func type (str)|ThinPlateSpline;PolyHarmonic;Gaussian;MultiQuadric;InverseMultiQuadric|False|0|False
QgsProcessingParameterEnum|poly_order10|Poly order (str)|none;constant;affine|False|0|False
QgsProcessingParameterNumber|weight11|Weight (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.1|False|None|None
QgsProcessingParameterRasterDestination|fnOutput|Output (Raster)|None|False
