lidar_ground_point_filter
Lidar ground point filter
Lidar processing
https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbw-user-manual/book/tool_help.html#lidar_ground_point_filter
QgsProcessingParameterFile|input_lidar1|Input lidar (Lidar)|QgsProcessingParameterFile.File|None|None|True|Lidar Files (*.las *.laz *.zlidar)
QgsProcessingParameterNumber|search_radius2|Search radius (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|2.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|min_neighbours3|Min neighbours (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|slope_threshold4|Slope threshold (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|45.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|height_threshold5|Height threshold (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|1.0|False|None|None
QgsProcessingParameterBoolean|classify6|Classify (bool)|False|False
QgsProcessingParameterBoolean|slope_norm7|Slope norm (bool)|True|False
QgsProcessingParameterBoolean|height_above_ground8|Height above ground (bool)|False|False
QgsProcessingParameterFileDestination|fnOutput|Output (Lidar)|LiDAR files (*.las *.laz *.zlidar)|None|False
