filter_lidar_by_reference_surface
Filter lidar by reference surface
WbW Pro (License required)
https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbw-user-manual/book/tool_help_wbwpro.html#filter_lidar_by_reference_surface
QgsProcessingParameterFile|input_lidar1|Input lidar (Lidar)|QgsProcessingParameterFile.File|None|None|False|Lidar Files (*.las *.laz *.zlidar)
QgsProcessingParameterRasterLayer|ref_surface2|Ref surface (Raster)|None|False
QgsProcessingParameterString|query3|Query (str)|within|False|False
QgsProcessingParameterNumber|threshold4|Threshold (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.0|False|None|None
QgsProcessingParameterBoolean|classify5|Classify (bool)|False|False
QgsProcessingParameterNumber|true_class_value6|True class value (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|2|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|false_class_value7|False class value (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|1|False|None|None
QgsProcessingParameterBoolean|preserve_classes8|Preserve classes (bool)|False|False
QgsProcessingParameterFileDestination|fnOutput|Output (Lidar)|LiDAR files (*.las *.laz *.zlidar)|None|False
