Skip to content

# Topologie-Prüfung

## Was macht das Tool Topologie-Prüfung? Wozu wird es eingesetzt?

- überprüft topologische Beziehungen zwischen Objekten gemäß den Vorgaben im XPlan-Standard
- erleichtert die Erstellung von topologisch korrekten Plänen und die topologische Bearbeitung

## Wie unterscheidet sich es von den Topologie- und Geometrie-Tools in QGIS?

- QGIS bietet eine Vielzahl von Werkzeugen zur topologischen Bearbeitung von Vektordaten (Geometrien validieren/reparieren, Snapping, topologisches Editieren, ...).
- die Topologie-Prüfung des Plugins ist als Ergänzung zu den QGIS Bordmitteln gedacht.
- die Topologie-Prüfung erleichtert das Erkennen von topologischen Problemen (im Sinne des XPlan-Standards) vor allem wenn Objekte über mehrere Layer verteilt sind.

## Wie unterscheidet sich es von XPlanValidator?

- Grundsätzlich kann die Prüfung auf geometrische/topologische Korrektheit auch mit dem XPlanValidator durchgeführt werden.
- Die Topologie-Prüfung durch das Plugin bietet jedoch einen vollständig integrierten Arbeitsablauf der keine Zwischenschritte (export, upload, download) benötigt und etwaige Fehler können direkt in QGIS behoben werden.

## Welche Art von Topologie-Verletzungen erkennt das Tool?

- im XPlan-Standard sind drei Arten von Topologie-Verletzungen definiert:
  - Bereichsverletzung: Objekte liegen nicht vollständig innerhalb des zugehörigen Plans oder Bereichs.
  - Überlappung: (Flächenschluß)Objekte überlagern sich.
  - Lücken: (Flächenschluß)Objekte überdecken nicht den gesamten Bereich oder Plan.

# Anwendung

## Wann wird die Topologie-Prüfung angewendet?

- die Topologie-Prüfung kann jederzeit gestartet werden.
- die Prüfung dauert in der Regel nur wenige Sekunden und kann problemlos auch während des Erstellens bzw. Editierens von Plänen wiederholt durchgeführt werden.

## Wie läuft die Topologie-Prüfung ab?

- Tool über Button im XMAS-Plugin Panel öffnen.
- Plan auswählen (Dropdown-Liste).
- Topologie-Prüfung starten mit Klick auf die Schaltfläche "Topologie prüfen", ggf. "Abbrechen".
- gefundene Probleme werden nach Typ in einer eigenen Registerkarte aufgelistet.

### Bereichsverletzungen

- ein Objekt dessen Geometrie vollständig oder teilweise ausserhalb des zugewiesenen Bereichs oder Plans liegt.
- Spalten in der Registerkarte "Bereichsverletzungen":
  - "Feature": Zeigt die ID des Objektes; Linksklick in eine Zelle setzt den Kartenausschnitt auf das betreffende Objekt und das Objekt wird kurzzeitig optisch hervorgehoben.
  - "Layer": Zeigt den Namen des QGIS-Layers in dem sich das Objekt befindet; Linksklick in eine Zelle wählt diesen Layer im Layer-Panel aus.
  - "Typ": Art des Fehlers, entweder "Plan" oder "Bereich".

### Überlappungen

- zwei Flächenschlußobjekte mit vollständiger oder teilweiser Überdeckung.
- Spalten in der Registerkarte "Überlappungen":
  - "Fläche": Linksklick in eine Zelle zentriert und vergrößert den Kartenausschnitt auf die ausgewählte Überlappung, zusätzlich wird der Überlappungsbereich kurzzeitig optisch hervorgehoben.
  - "Feature1": Linksklick in eine Zelle zentriert, vergrößertden Kartenausschnitt auf das erste an der Überlappung beteilitgten Feature und optische Hervorhebung.
  - "Layer1": Linksklick in eine Zelle wählt die betreffende Ebene im Layer-Panel aus.
  - "Feature2": Linksklick in eine Zelle zentriert, vergrößertden Kartenausschnitt auf das zweite an der Überlappung beteilitgten Feature und optische Hervorhebung.
  - "Layer2": Linksklick in eine Zelle wählt die betreffende Ebene im Layer-Panel aus.

### Lücken

- der Bereich oder Plan wird nicht vollständig durch Flächenschlußobjekte überdeckt.
- Registerkarte "Lücken" zeigt die Spalte "Fläche". Durch einen Rechtsklick in eine Zelle wird ein Kontextmenü mit folgenden Optionen geöffnet:
  - "Zoom": zentriert und vergrößert den Kartenausschnitt auf die ausgewählte Lücke.
  - "Hervorheben": kurzzeitige optische Hervorhebung der Lücke.
  - "Features filtern": alle nicht an die Lücke angrenzenden Objekte werden ausgeblendet, hilfreich beim editieren von kleinteiligen oder überlagerten Objekten.
  - "Ebenen aktivieren": alle Layer die Objekte beinhalten die an der Lücke beteiligt sind werden angezeigt und der Bearbeitungsmodus aktiviert, alle andere Layer werden ausgeblendet.
  - "Features selektieren": alle Objekte die an der Lücke beteiligt sind werden als Auswahl des jeweiligen Layers festgelegt.
- die Schaltfläche "Filter zurücksetzen" entfernt alle etwaigen Filter (siehe "Features filtern") im ausgewählten Plan und alle Objekete des Plans werden dargestellt.
- wenn die Fläche einer Lücke mit 0.00 m² angegeben wird handelt es sich in der Regel um zwei Liniensegmente mit unterschiedlicher Anzahl an Stützpunkten. Als Beispiel: zwei Objekte die jeweils ein Liniensegment von Punkt A nach Punkt B besitzen. Eines der Objekte weist einen zusätzlichen Stützpunkt C auf, der sich exakt auf der Linie AB befindet. Um diese "Lücke" zu korrigieren muss entweder der Stützpunkt C aus dem Objekt entfernt oder zum anderen Objekt hinzugefügt werden.